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Кабельная сборка коаксиальная HUBER+SUHNER AG
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Характеристики

Длина сборки:		1500 мм
Соединитель A:		N прямая вилка
Соединитель B:		N прямая вилка
Диапазон раб. темп.:	-40 / +85 °C
Импеданс:			50 Ом
Частота макс.:		18 ГГц
		

Кабель

Тип кабеля:	       SUCOTEST_18A

	1
	Центральный проводник
	Скрученная медная жила, покрытая серебром
	

	2
	Диэлектрик
	PTFE (политетрафторэтилен)
	

	3
	Внешний проводник 1
	Медная фольга, покрытая серебром, 100% покрытие
	

	4
	Внешний проводник 2
	Луженая медь
	

	5
	Оболочка
	FEP, цвет черный 
	D = 5,60 мм
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