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Кабель фидерный Prysmian
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Конструкция кабеля
Внутренний проводник: 	медная трубка, Ø 9,4 мм 
Изоляция: 				пористый полиэтилен, Ø 22,5 мм 
Внешний проводник: 		гофрированная медная трубка, Ø 25,4 мм
Оболочка: 				безгалогенный полиэтилен, Ø 28 мм

Характеристики

Импеданс:			50 Ом
Макс. частота:		5100 МГц
Вес:				0,45 кг/м
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