19S147-400L5
Соединитель коаксиальный Rosenberger 
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Характеристики
Волновое сопротивление, Ом: 50
Верхняя рабочая частота, ГГц: 26,5
Диапазон температур, °C: от -65 до 155
Полярность: стандартная
Серия: SMP
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Вес, г: 0,77
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