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Кабель фидерный Prysmian
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Конструкция кабеля
Внутренний проводник:    омедненный алюминиевый проводник, Ø 4,8мм 
Изоляция:			     пористый полиэтилен, Ø 12,1мм 
Внешний проводник: 	     гофрированная медная трубка, Ø 13,9мм
Оболочка:			     безгалогенный полиэтилен, Ø 16мм

Характеристики

Импеданс:			50 Ом
Макс. частота:		9 800 МГц
Вес:				0,23 кг/м
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