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Применяется для соединения между собой элементов коаксиальных трактов с несоответствием полярности и/или серии интерфейса.
Конфигурация: 

прямой; 
Интерфейс 1:
2,40 мм розетка NMD Test Port;
Интерфейс 2:


2,92 мм (вилка) NMD Test Port;

Рабочая частота:

40 ГГц;

Волновое сопротивление:
50 Ом;

КСВН:



1,15 : 1


Материалы:


нержавеющая сталь

медно-бериллиевый сплав

силиконовая резина 

фтороуглерод
