RFF 1/2"-50
60016660
Кабель коаксиальный Prysmian
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Характеристики
Импеданс:			50 +/- 1 Ом
Частота:			6 ГГц
Вес:				0,19 кг/м
[bookmark: _GoBack]Диапазон температур: 	-55 / +80 °С	

Конструкция кабеля
			
Внутренний проводник: омедненный алюминиевый проводник, Ø 3,55 мм
● Изоляция: пористый полиэтилен, Ø 9 мм
● Внешний проводник: гофрированная медная трубка, Ø 11,9мм
● Оболочка: Цвет - черный, безгалогенный полиэтилен, Ø 13,5 мм
● Маркировка: Draka, тип кабеля, завод, неделя, год, номер партии, метраж
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