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Делитель мощности PROCOM A/S (Дания)
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Применение
Делитель мощности используется в антенно-фидерном тракте для связи DMR (цифровой подвижной радиосвязи) 
Характеристики
Диапазон рабочих частот:	140 - 180 МГц
Импеданс:			50 Ом
КСВН:				<1.3:1
Входная мощность макс.:	500 Вт

Вход:				N-розетка на кабеле RG-213 длиной 1 м
Выход: 			N-вилка на кабеле RG-11 длиной ~1.8 м
Корпус: 			Алюминиевая трубка 38.1 мм
Вес:				706 г
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