8002-H392-02
Переход коаксиальный Spectrum Elektrotechnik GmbH
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Характеристики
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	Диапазон рабочих частот
	до 35 ГГц

	КСВ, макс.
	1.15 : 1

	Интерфейсы
	3,5 mm-f  / 3,5 mm-f

	Габаритные размеры
	см. чертеж

	Диапазон рабочих температур
	от - 65°C до +85°C

	
Материалы

	

	 - медно-бериллиевый сплав
	

	 - алюминий
	

	- нержавеющая сталь
	

	- латунь
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