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Подгруппа: всенаправленные

Коэффициент усиления, dBi: 3,0

Рабочая частота мин., МГц: 698

Рабочая частота макс., МГц: 6000

Поляризация: вертикальная

Волновое сопротивление, Ом: 50

Диапазон рабочих частот: 698 - 6000 МГц

КСВН, не более: 2.5

Максимальная мощность, Вт: 50

Ширина диаграммы направленности, E-плоскость, °: 78±20

Ширина диаграммы направленности, H-плоскость, °: 360

Тип соединителя: N розетка, N вилка, 4.3-10 розетка

Нижняя рабочая температура, °C: -40

Верхняя рабочая температура, °C: 70

Габариты: 200 мм

Масса, кг: 0.1

Цвет: Белый, серый

Краткое описание: всенаправленная антенна, 698 - 6000 МГц

Примечание: полосы частот 698-960 МГц/1710-2700 МГц/3300-6000 МГц
