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Волновое сопротивление:		50 Ом
Поляризация:			линейная, вертикальная.
Диапазон частот:			698-2700 МГц
Усиление:				Low Band=7.2 dBi; Mid-Band=8.7 dBi                
Диапазон рабочих температур:	-40 / + 85 °C
[bookmark: _GoBack]Габариты:				165 x 155 x 50 мм
Вес:					0.37 кг
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