DFA 2/70-Z/…
130000689
Антенна автомобильная 2-х полосная
Волновое сопротивление 50 Ом
Поляризация – линейная, вертикальная.
Частоты: 160  МГц в пределах 144…175 МГц и 450 МГц в пределах 380…470 МГц
Усиление: 0 dB (VHF) на 160 МГЦ и 2 dB (UHF) на 450 МГц
Диапазон рабочих температур от -30 до + 70 °С

Мощность максимальная – 30 Вт.
Длина:  53 cм

Вес: 160 г.
Цвет: черный
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