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Переход коаксиальный Spectrum GmbH (Германия)
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Интерфейсы:			3.5mm (розетка) – N (розетка)
Диапазон рабочих частот: 	0 – 18.0 ГГц
КСВН макс.:			1.06 + 0.005 x f (ГГц)
Вес:				~ 0.020 кг
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