8001-HFH2-02
Соединитель серии 8001
Переход коаксиальный высокочастотный 
Spectrum Electrotechnik GmbH (Германия) [image: ]
Применяется для соединения между собой элементов коаксиальных трактов с несоответствием полярности и/или серии интерфейса
Тип:				Дюйм-метрика;
Конфигурация: 		прямой;
Интерфейсы:			2.4mm-F - 2.4mm-F
Диапазон частот:		DC-50 ГГц;
Волновое сопротивление:	50 Ом;
КСВН макс:			1.2	
Материал:			сталь
Эскиз:
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