8001-H2KM-02 
Разъем коаксиальный
Производство Spectrum Elektrotechnik GmbH (Германия)
Применяется в качестве соединителя в ВЧ\СВЧ трактах. 
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Характеристики
   
	Интерфейс
	2.4mm-F - K-Male

	Частота  
	40 ГГц
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