CXL 1800-6LW
100000180
Антенна Procom
Волновое сопротивление: 
50 Ом

Поляризация:

линейная, вертикальная.

Частота:   


1700-1900 МГц

Усиление:          

6,0 dBd                    

Диапазон рабочих температур: от -30 до + 70 С

Мощность максимальная:
100W.

Диаметр: 23 мм
Длина: 1,2м

Вес: 0,9 кг.

Цвет: белый
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