	SWA-0759/360/6/0/MIMO 3 

	1399.99.0147

	Антенна HUBER+SUHNER AG (Швейцария)

	Применяется для излучения и приёма радиоволн
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Характеристики:

	Волновое сопротивление
	50
	Ом
	

	Частота
	694 – 790
790 – 960
1350 – 2700
2700 – 3300
3300 – 4900
4900 – 6425
1574 – 1610
2400 - 2690
	МГц
	

	Поляризация
	вертикальная; круговая правая

	Коэффициент усиления
	5 – 8
	дБ
	

	Соединители
	N, розетка; TNC, вилка

	Размеры
	81.6 x 102.5 x 352.5 мм

	Масса
	2.3 
	кг
	

	Диапазон температур
	-45 / +85
	град. Цельсия
	

	Основание
	Алюминий


