8001-KMWI-02
Spectrum
Переход коаксиальный 
Соединитель 1			-	2,9 мм, вилка
Соединитель 2			-	2,9 мм, вилка
КСВ					-	1.15 : 1
Рабочие частоты			-	до 40 ГГц
Материал корпуса			-	нержавеющая сталь
Материал 
центрального контакта		-	бронза
Материал диэлектрика		-	фторопласт
Масса, не более			-	5 г
Крепление в корпусе прибора гайкой.


[bookmark: _GoBack][image: ]

image1.png
5/16" Hex, 3/4" Hox.

Vilin 360 droct
‘connaction

BT





