FCPC-Z/M-A101
Соединитель оптический 
0.0048 кг
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Тип разъема FC Unibody
Пол: Штекерный

Материал корпуса: Металл

Механические характеристики

Совместимый диаметр кабеля: от 0,6 мм до 3,5 мм

Внешний диаметр наконечника: 2,499 мм

Материал наконечника: Керамика

Экологические характеристики

Рабочая температура: -40 °C ... 85 °C
