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Кабельная сборка коаксиальная HUBER+SUHNER AG
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Тип кабеля:		SUCOTEST_18A
Защита:		стальная пружина, стальная оплетка, TPU оболочка (цвет: синий)
Длина сборки:		3000 мм
Соединитель А:	N прямая вилка
Соединитель В:	N прямая розетка

Диаметр общий:	10.3 мм
Вес:			0,3 кг

Диапазон рабочих температур:	-40 / +85 °C	
Волновое сопротивление:	50 Ом
Диапазон рабочих частот:	0 – 18 ГГц
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