PCSMAM-10.5(1.0)
Защитный колпачок RFOne

[image: Аксессуар RFOne PCNF-13.5(1.0)]


Характеристики

Серия: SMA / PC3.5 / PC2.92 / PC2.4 / PC1.85
Полярность: вилка
Соединитель: SMA, PC3.5, PC2.92, PC2.4, PC1.85 вилка
Внутренний диаметр, мм: 8
Толщина, мм: 1
Длина, мм: 10.5
Материал: пластик
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