WT75A200
Согласованная нагрузка волноводная RFOne

Сопротивление, Ом: 50
Диапазон частот, ГГц: 9.84-15.0
Диапазон температур, ℃: от -40 до 70
Мощность, Вт: 200
Тип фланца: UDR40
Материал корпуса: алюминий
Цвет: черный
Связанный порт: WR75(R120)
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