8001-H2KF-02
Соединитель серии 8001
Переход коаксиальный высокочастотный 
Spectrum Electrotechnik GmbH (Германия)
[image: http://www.spectrum-et.org/NEW_WEB2/adapters/images/8001-H2KF-02.gif]
Применяется для соединения между собой элементов коаксиальных трактов с несоответствием полярности и/или серии интерфейса
Тип:				между сериями;
Конфигурация: 		прямой;
Интерфейсы:			2,4 mm-f  - 2,9 mm-f;
Диапазон частот:		DC-40 ГГц;
Волновое сопротивление:	50 Ом;
КСВН:				1.06 + 0.005 x f (GHz) макс.		
[bookmark: _GoBack]Вес: 0,020 кг
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