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Применяется для соединения между собой элементов коаксиальных трактов с несоответствием полярности и/или серии интерфейса

Конфигурация: 

прямой;

Интерфейсы:
2,4 mm-f  to  7mm-4-Slots;

Диапазон частот:

DC-18 ГГц;

Волновое сопротивление:
50 Ом;

КСВН:



1.06 : 1


Материалы:


нержавеющая сталь

медно-бериллиевый сплав

силиконовая резина 

фтороуглерод
