PCSMAF-9(0.8)
Защитный колпачок RFOne
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Характеристики

Серия: SMA / PC3.5 / PC2.92
Полярность: розетка
Соединитель: SMA, PC3.5, PC2.92 розетка
Внутренний диаметр, мм: 5.8
Толщина, мм: 0.8
Длина, мм: 9
Материал: пластик
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