8001-HMH2-02
Разъем коаксиальный
Производство Spectrum Elektrotechnik GmbH (Германия)
Применяется в качестве соединителя в ВЧ\СВЧ трактах. 

[image: ]

Характеристики
   
	Интерфейс
	2.4mm-M to 2.4mm-F

	Частота  
	35 ГГц



[bookmark: _GoBack]Вес: 0,020 кг
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