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Характеристики
	
	Диапазон 1
	Диапазон 2
	Диапазон 3
	Диапазон 4
	Диапазон 5
	Диапазон 6

	Частота (МГц)
	694-790
	790-960
	1350-2700
	2700-3300
	3300-4900
	4900-6425

	КСВН
	1.7
	1.7
	1.8
	2
	2.1
	1.8

	Импеданс (Ом)
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Усиление (дБ)
	5
	6
	7.5
	6.5
	6.5
	8



Характеристики портов (1 и 2)
Соединитель:		N-розетка
Тип кабеля:		ENVIROFLEX_142
Длина кабеля:		0.2 м
Поляризация:		вертикальная

Диапазон рабочих температур:	-40 / +85 °C
Габариты:	81.6 x 102.5 x 352.5 мм
Вес:		1.5 кг
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