	74 Z-0-9-15

Cat. 23001006


	Ручной  инструмент для снятия изоляции

	HUBER+SUHNER AG (Швейцария)

	Применяется для обработки кабеля.
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принцип работы: срезание слоев, составляющих коаксиальный кабель, в соответствии со схемой подготовки кабеля. 
Необходимая конфигурация слоев кабеля после обработки достигается автоматически, благодаря установке режущих кромок на определенной глубине и расстоянии от края инструмента
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